附件：

X射线管组件(球管)

阳极类型：旋转阳极

球管最大热容量：

阳极：7.0MHU/5MJ

X射线管组件：10.8MHU/7.7MJ

球管大焦点：1.2mm(W)x1.1(L)标称焦点值(IEC60336:2005)

球管小焦点：0.9mm(W)x0.7(L)标称焦点值(IEC60336:2005)

X射线管组件的等效总滤过：4.9mmAL

标称管电压：140kV

标称阳极输入功率：72kW

阳极旋转速度：8400RPM

靶角：:7°

轴承类型:：液态

数量：1个

最长螺旋扫描时间：120s